// MaterialTypes.txt		Neue Ordnung, zusätzliche Felder für italienisch, 27-Jul-18									
// (auch Oberflaechentypen.txt genannt)											
OBJECTID	ALIAS_DE	ALIAS_FR	ALIAS_IT	DESCR_DE	DESCR_FR	DESCR_IT	DK_SCHAABS	DK_SCHADAE	DK_OBFLST	VALUE	TYPE_ID
6	schallhart	réfléchissant	riflettente	schallhart, glatte Oberfläche, hohe Schalldämmung (A1, B3, C1)	Isolant, surface lisse, hautement isolant (A1, B3, C1)	riflettente, superficie liscia, altamente isolante (A1, B3, C1)	501	503	501	NoiseBarrier_A1B3C1	501
END											
7	leicht absorbierend	légèrement absorbant	leggermente assorbente	leicht absorbierend, glatte Oberfläche, hohe Schalldämmung (A2, B3, C1)	légèrement absorbant, surface lisse, hautement isolant (A2, B3, C1)	leggermente assorbente, superficie liscia, altamente isolante (A2, B3, C1)	502	503	501	NoiseBarrier_A2B3C1	502
END											
8	mittel absorbierend	moyennement absorbant	mediamente assorbente	mittel absorbierend, glatte Oberfläche, hohe Schalldämmung (A3, B3, C1)	moyennement absorbant, surface lisse, hautement isolant (A3, B3, C1)	mediamente assorbente, superficie liscia, altamente isolante (A3, B3, C1)	503	503	501	NoiseBarrier_A3B3C1	503
END											
9	hoch absorbierend	hautement absorbant	altamente assorbente	hoch absorbierend, glatte Oberfläche, hohe Schalldämmung (A4, B3, C1)	hautement absorbant, surface lisse, hautement isolant (A4, B3, C1)	altamente assorbente, superficie liscia, altamente isolante (A4, B3, C1)	504	503	501	NoiseBarrier_A4B3C1	504
