//Klasse: ENVGDB_ADMINSCHEMA.ZDomSchallabsorption
//AliasName: Schallabsorption
//CodeName: AcousticAbsorption
//Beschreibung:
//DataSourceType: SDEDatabase
//Typ: DomainClass
//Version: Testberechnung 2009.11.18
////---------------------------------------
//---------------------------------------
//Name: OBJECTID
//AliasName: OBJECTID
//Beschreibung: Der Primarykey der Klasse.
//Feldtyp: PrimaryKey
//CodeName: OBJECTID
//Precision: 10
//---------------------------------------
//Name: Alias_DE
//AliasName: Anzeigename
//Beschreibung: Sprachabhängiger Anzeigename des Domainwertes.
//Feldtyp: String
//CodeName: AliasName
//Length: 128
//---------------------------------------
//Name: Descr_DE
//AliasName: Beschreibung
//Beschreibung: Sprachabhängige Beschreibung des Domainwertes.
//Feldtyp: String
//CodeName: Description
//Length: 512
//---------------------------------------
//Name: Value
//AliasName: DomainWert
//Beschreibung: Sprachunabhängiger Domainwert.
//Feldtyp: String
//CodeName: DomainValue
//Length: 128
//---------------------------------------
//Name: OIDDS
//AliasName: OID Datenquelle
//Beschreibung: OID des Objektes im Datensatz des Datenlieferanten
//Feldtyp: OidDS
//CodeName: ExternalUniqueIdentifier
//Length: 128
//---------------------------------------
//Name: Type_Id
//AliasName: Typ
//Beschreibung: Eindeutige Id des Domainwertes.
//Feldtyp: Identifier
//CodeName: Type_ID
//Precision: 10
////---------------------------------------
OBJECTID	ALIAS_DE	DESCR_DE	VALUE	OIDDS	TYPE_ID
6	keine Schallabsorption	Differenz des einfallenden und reflektierten Schalldruckpegels < 4 dB(A)	A1		501
END
7	geringe Schallabsorption	Differenz des einfallenden und reflektierten Schalldruckpegels 4 - 7 dB(A)	A2		502
END
8	mittlere Schallabsorption	Differenz des einfallenden und reflektierten Schalldruckpegels 8 - 11 dB(A)	A3		503
END
9	hohe Schallabsorption	Differenz des einfallenden und reflektierten Schalldruckpegels > 11 dB(A)	A4		504
END
END
