//Berechnungsmodell sonX - Geländetypisierung																			
//																			
//Version:	11																		
//Datum:	09.07.2018																		
//																			
// Felder																			
// ------																			
// Value    Schlüssel als string,																			
// TYPE_ID  Neuer Schlüssel (ab Dez-08). Für die EnvGDB zwingend Nummern.																			
//          Werte ab 601 schützen vor Verwechslungen mit internen Nummern.																			
// DESCR_DE Beschreibung auf deutsch																			
// Sigma    Strömungswiderstand [Rayl]																			
// Albedo   Faktor für die kurzwellige Rückstrahlung [ ]																			
// hr       Rauhigkeitshöhe [m]																			
// a        Faktor für den Energiefluss in den Boden [ ]																			
// alpha    Verdungstungsfaktor [ ]																			
// rho_v    Faktor für die Vegetationsdichte [ ] 																			
// hv       Vegetationshöhe [m]																			
// S       Flächengewichtung für Felsreflexionen []																			
// Kat      Kategorisierung für die Anzeige in sonARMS: Wald = W, Fels = F, Gewässer = G, poröse Böden = P, versiegelte Böden = V, nichts anzeigen = -, bei allen Kategorien anzeigen = leer lassen.																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
// Hinweise: Die Anzahl Records dieser Tabelle ist beschränkt auf ein Maximum von 255.																			
//           Bildet zusammen mit einer Lin-Log-Meteoprofildatei eine 1:1 Tabelle.																			
//           (auch gleiche Reihenfolge!)																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
//           Default-Typ (falls keine Angabe): PorousNaturalGround																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
																			
Value	DESCR_DE	sigma	Albedo	hr	a	alpha	rho_v	hv	S	Kat	TYPE_ID
DenseNaturalGround	Fels / Geröll	20000	0.30	0.50	0.40	0.4	0.0	0	1.0	F	601
END
SealedArtificialGround	Versiegelt, Siedlungsgebiet	20000	0.15	5.00	0.40	0.6	0.0	0	0.0	V	602
END
Water	Gewässer	20000	0.08	0.05	0.40	1.4	0.0	0	0.0	G	603
END
SemidenseMixedGround	Unbekannte Gebiete	2000	0.25	2.50	0.30	0.8	0.0	0	0.0	U	604
END
PorousNaturalGround	Grasland / Acker	200	0.20	0.75	0.20	1.2	0.0	0	0.0	P	605
END
OpenVegetation	offener Wald / Gebüsch	150	0.18	5.00	0.20	1.3	0.2	5	0.0	O	606
END
Forest	Wald	100	0.16	10.00	0.20	1.4	1.0	20	0.0	W	607
END
VerySoftGround	Schnee, Moor	50	0.40	0.50	0.20	1.0	0.0	0	0.0	S	608
END
Z_BaumS	Baumschule	200	0.16	5.00	0.20	0.8	0	0	0.0	P	501
END
Z_Fels	Fels	20000	0.40	0.50	0.30	0.1	0	0	1.0	F	502
END
Z_Fluss	Fluss	20000	0.08	0.05	0.05	1.4	0	0	0.0	G	503
END
Z_Gebue	Gebüsch	150	0.16	2.50	0.20	0.8	0	0	0.0	P	504
END
Z_GerGeb	Geröll mit Gebüsch	20000	0.30	2.00	0.25	0.5	0	0	0.5	F	505
END
Z_GerGle	Geröll auf Gletscher	20000	0.50	1.00	0.30	1.1	0	0	0.5	F	506
END
Z_Geroel	Geröll	20000	0.40	1.50	0.30	0.2	0	0	1.0	F	507
END
Z_GerWa	Geröll in Wald	500	0.25	10.00	0.20	1.0	1	20	0.5	WF	508
END
Z_GerWaO	Geröll in offenem Wald	500	0.30	7.50	0.15	1.0	0.5	20	0.5	WF	509
END
Z_Glet	Gletscher	20000	0.75	0.30	0.80	1.4	0	0	0.0	G	510
END
Z_GsPist	Graspiste	200	0.20	0.20	0.20	1.2	0	0	0.0	P	511
END
Z_HaPist	Piste mit Hartbelag	20000	0.09	0.10	0.30	0.8	0	0	0.0	V	512
END
Z_KiGrub	Kiesgrube	20000	0.30	1.00	0.30	0.3	0	0	0.0	V	513
END
Z_LeGrub	Lehmgrube	5000	0.20	1.00	0.15	0.4	0	0	0.0	V	514
END
Z_ObstAn	Obstanlage	200	0.16	2.50	0.20	0.8	0	0	0.0	P	515
END
Z_Reben	Reben	200	0.18	1.50	0.20	0.8	0	0	0.0	P	516
END
Z_See	See	20000	0.08	0.05	0.05	1.4	0	0	0.0	G	517
END
Z_Siedl	Siedlung	10000	0.18	10.00	0.25	1.0	0	0	0.0	V	518
END
Z_StauDa	Staudamm	20000	0.40	7.50	0.30	0.4	0	0	0.0	V	519
END
Z_StauMa	Staumauer	20000	0.40	7.50	0.30	0.4	0	0	0.0	V	520
END
Z_SteBru	Steinbruch	20000	0.40	1.50	0.30	0.2	0	0	1.0	F	521
END
Z_SumGeb	Sumpf und Gebüsch	2000	0.14	2.00	0.10	1.2	0	0	0.0	P	522
END
Z_Sumpf	Sumpf	2000	0.14	0.30	0.10	1.4	0	0	0.0	P	523
END
Z_SumWa	Sumpf in Wald	2000	0.14	10.00	0.10	1.3	1	20	0.0	W	524
END
Z_SumWaO	Sumpf in offenem Wald	2000	0.14	7.50	0.15	1.2	0.5	20	0.0	W	525
END
Z_Uebrig	Übriges Gebiet	200	0.20	0.20	0.20	1.2	0	0	0.0	P	526
END
Z_Wald	Wald 	150	0.14	10.00	0.20	1.0	1	20	0.0	W	527
END
Z_WaldOf	Wald offen	150	0.14	7.50	0.20	0.9	0.5	20	0.0	W	528
END
AV_Geb	Gebaeude	10000	0.18	10.00	0.25	1.00	0	0	0.0	V	0
END
AV_Strasse	Strasse_Weg	20000	0.09	0.10	0.30	0.80	0	0	0.0	V	1
END
AV_Trottoir	Trottoir	20000	0.09	0.10	0.30	0.80	0	0	0.0	V	2
END
AV_V-Insel	Verkehrsinsel	10000	0.18	10.00	0.25	1.00	0	0	0.0	V	3
END
AV_Bahn	Bahn	50	0.40	0.30	0.25	0.30	0	0	0.0	-	4
END
AV_Flugpl	Flugplatz	20000	0.09	0.10	0.30	0.80	0	0	0.0	V	5
END
AV_Wasser	Wasserbecken	20000	0.08	0.05	0.05	1.40	0	0	0.0	G	6
END
AV_Befestigt	uebrige_befestigte	20000	0.09	0.1	0.3	0.8	0	0	0	V	7
END
AV_Wiese	Acker_Wiese_Weide	200	0.2	0.2	0.2	1.2	0	0	0	P	8
END
AV_Reben	Reben	200	0.18	1.5	0.2	0.8	0	0	0	P	9
END
AV_Intensivk	uebrige_Intensivkultur	200	0.2	0.2	0.2	1.2	0	0	0	P	10
END
AV_Garten	Gartenanlage	200	0.16	2.5	0.2	0.8	0	0	0	P	11
END
AV_Moor	Hoch_Flachmoor	2000	0.14	0.3	0.1	1.4	0	0	0	P	12
END
AV_Humus	uebrige_humusierte	200	0.2	0.2	0.2	1.2	0	0	0	P	13
END
AV_See	stehendes	20000	0.08	0.05	0.05	1.4	0	0	0	G	14
END
AV_Fluss	fliessendes	20000	0.08	0.05	0.05	1.4	0	0	0	G	15
END
AV_Schilf	Schilfguertel	2000	0.14	2	0.1	1.2	0	0	0	P	16
END
AV_Wald	geschlossener_Wald	150	0.14	10	0.2	1	1	20	0	W	17
END
AV_Wytw-d	Wytweide_dicht	200	0.2	0.2	0.2	1.2	0	0	0	P	18
END
AV_Wytw-o	Wytweide_offen	200	0.2	0.2	0.2	1.2	0	0	0	P	19
END
AV_bestockt	uebrige_bestockte	150	0.16	2.5	0.2	0.8	0	0	0	P	20
END
AV_Fels	Fels	20000	0.4	0.5	0.3	0.1	0	0	1	F	21
END
AV_Gletscher	Gletscher_Firn	20000	0.75	0.3	0.8	1.4	0	0	0	G	22
END
AV_Geroell	Geroell_Sand	20000	0.4	1.5	0.3	0.2	0	0	1	F	23
END
AV_Deponie	Abbau_Deponie	5000	0.2	1	0.15	0.4	0	0	0	V	24
END
AV_Uebrige	uebrige_vegetationslose	5000	0.2	1	0.15	0.4	0	0	0	V	25
END
END
